|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Unitario | Importe |
| Estanque de 6 metros de diámetro por 1 metro de altura, con tubería de drenaje de 2 pulgadas pvc. | pz | 1 | 25,000 | 25,000 |
| Estanque de 3 metros de diámetro por 1 metro de altura, con tubería de drenaje de 2 pulgadas pvc. | Pz | 2 | 20,000 | 40,000 |
| 5 Tinas para incubadoras de 2,50 metros por 60 centímetros en conjunto, con base de concreto, sistema de suministro de agua y drenaje en pvc. | Pz | 1 | 22,500 | 22,500 |
| Techo con lamina de sic en zona de incubación y cerco perimetral con malla gallinero | Lote | 1 | 10,500 | 10,500 |
| Techo con malla sombra en los estanques de incubación y finalización. | lote | 1 | 8,500 | 8,500 |
| Bascula digital | Pz | 1 | 1000 | 1000 |
| Sistema de oxigenación con jarros de aire | Pz | 6 | 600 | 3600 |
| Termómetro para agua | Pz | 1 | 250 | 250 |
| Bastidores de madera con malla criba para incubadoras | Lote | 5 | 1,500 | 7,500 |
| Suministro de electricidad en zona de incubación, multicontacto y cuatro focos para iluminación. | Lote | 1 | 3,900 | 3,900 |
| Reproductores hembras y machos adultos en madurez sexual | Lote | 20 | 250 | 5,000 |
| Masa oval maduras | Lote | 3 | 400 | 1,200 |
| Capacitación técnica y seguimiento |  | 4 | 0 | 0 |
| Mano de obra | Lote | 1 | 30,000 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | $158,950.00 |

PRESUPUESTO PARA LA FABRICACIÓN DE MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE TEGOGOLO DE FORMA INTENSIVA

La fabricación de los estanque es con bloc, piso y repello de cemento, terminado fino en el interior y rustico en exteriores. Precio más IVA si requiere facturación, requerimos el 80% de anticipo y el resto a la entrega de la obra.